**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **MR保修**
2. **、用途**：用于影像科MR保修。
3. **、数量**：3年
4. **、技术要求**
5. 品牌及型号：飞利浦Achieva 1.5T型。
6. 设备启用时间：2009年
7. 保修类别：全保，含第三方产品。
8. 保修年限：3年。
9. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
10. 开机率：≥95%。
11. 预防性保养服务：≥4次/年。
12. 提供每年的详细服务报告。
13. **、配置要求**
14. MR保修 3年
15. **CT保修**
16. **、用途**：用于影像科CT保修。
17. **、数量**：3年
18. **、技术要求**
19. 品牌及型号：飞利浦Brilliance 16型。
20. 设备启用时间：2006年
21. 保修类别：全保，含第三方产品。
22. 保修年限：3年。
23. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
24. 开机率：≥95%。
25. 预防性保养服务：≥4次/年。
26. 提供每年的详细服务报告。
27. **、配置要求**
28. CT保修 3年
29. **ICT软件设备平台升级**
30. **、用途**：用于影像科iCT平台升级。
31. **、数量**：1套
32. **、技术要求**
33. 品牌型号：飞利浦Brilliance iCT型。
34. 需提供最新的软件及设备。
35. 主机：
    1. CPU：Xeon E5或以上
    2. 主频：2.8GHz，四核或以上。
    3. 内存：4GB DDR3或以上。
    4. 硬盘：≥256GB。
36. 后处理图像重建柜：
    1. CPU：Xeon E5或以上
    2. 主频：2.8GHz，四核或以上。
    3. 内存：4GB DDR3或以上。
    4. 硬盘：≥256GB。
37. **、配置要求**
38. 软件设备平台1套
39. **SPECT保修**
40. **、用途**：用于核医学科SPECT保修。
41. **、数量**：3年
42. **、技术要求**
43. 品牌及型号：GE的Infinia VC型。
44. 设备启用时间：2007年
45. 保修类别：全保。
46. 保修年限：3年。
47. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
48. 开机率：≥95%。
49. 预防性保养服务：≥4次/年。
50. 提供每年的详细服务报告。
51. **、配置要求**
52. SPECT保修 3年
53. **激光治疗仪保修**
54. **、用途**：用于整形科激光治疗仪保修。
55. **、数量**：3年
56. **、技术要求**
57. 品牌及型号：科医人的Lumenis One型。
58. 设备启用时间：2005年
59. 保修类别：全保。
60. 保修年限：3年。
61. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
62. 开机率：≥95%。
63. 预防性保养服务：≥4次/年。
64. 提供每年的详细服务报告。
65. **、配置要求**
66. 激光治疗仪保修3年
67. **激光治疗仪保修**
68. **、用途**：用于整形科激光治疗仪保修。
69. **、数量**：3年
70. **、技术要求**
71. 品牌及型号：科医人的ENCORE型。
72. 设备启用时间：2007年
73. 保修类别：全保。
74. 保修年限：3年。
75. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
76. 开机率：≥95%。
77. 预防性保养服务：≥4次/年。
78. 提供每年的详细服务报告。
79. **、配置要求**
80. 激光治疗仪保修3年
81. **激光治疗仪保修**
82. **、用途**：用于整形科激光治疗仪保修。
83. **、数量**：3年
84. **、技术要求**
85. 品牌及型号：科医人的Lightsheer Duet型。
86. 设备启用时间：2014年
87. 保修类别：全保。
88. 保修年限：3年。
89. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
90. 开机率：≥95%。
91. 预防性保养服务：≥4次/年。
92. 提供每年的详细服务报告。
93. **、配置要求**

1、激光治疗仪保修3年