**附件:**

1. **睡眠监测系统（幼儿）**
2. **、用途**：用于幼儿睡眠监测。
3. **、数量**：1台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备体位、运动、血氧饱和度、脉率、压力/流量传感器、呼吸努力（腹部）等通道。
7. 具备数据收集/数据传输功能。
8. 具备高分辨率彩色触摸屏功能。
9. 具备可充电锂电池功能。
10. 具备数据分析软件。
11. **、配置要求**
12. 主机1台

**二、持续吸附滤过装置（CPFA机）**

1. **、用途**：用于风湿病治疗。
2. **、数量**：1台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌。
5. 具备视窗操作系统和彩色液晶触摸显示屏。
6. 电磁兼容性符合国际EMC标准。
7. 具备集成式管路。
8. 具备全中文菜单显示功能。
9. 各治疗模式配有自动流量控制系统。
10. 泵数量：≥4个。
11. 加温器：≥2个。
12. 具备监测动脉压、静脉压、滤过压/血浆压等功能。
13. 具备隔离式计量系统。
14. 具备压力高低限、温度、电源中断等报警功能。
15. 具备自动管路上机和滤器管路全自动预冲，预冲量可调、可追加。
16. 具备针对漏血和溶血现象的精确检测系统。
17. 具备在治疗过程中可变更系统中的所有治疗模式，治疗模式转换不需要停机。
18. 具备备用电源，停电时能保障机器正常工作。
19. 具备自动回收血浆功能。
20. 具备高精准度的脱水控制系统。
21. 具备单重血浆置换、双重滤过血浆置换、血浆吸附、白细胞吸附等治疗模式。
22. **、配置要求**
23. 主机 1台