**附件:**

1. **输血输液加温仪**
2. **、用途**：用于术中体温加温。
3. **、数量**：2台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备加热管热插拔功能。
7. 具备双通道加温功能。
8. 具备独立温控系统。
9. 具备独立温度显示功能。
10. 具备过热保护功能。
11. **、配置要求**
12. 主机 2台
13. **彩色多普勒超声腔内探头**
14. **、用途**：用于超声探头。
15. **、数量**：1把
16. **、技术要求**
17. 品牌：国内外知名品牌。
18. 适用于日本ALOKA的F37型彩超。
19. 具有超宽频带成像技术
20. 可实现频率复合成像和超高信噪比
21. 支持CDFI和能量多普勒技术
22. **、配置要求**
23. 探头 1把
24. **三气培养箱**
25. **、用途**：用于胚胎培养。
26. **、数量**：1台
27. **、技术要求**
28. 品牌：国内外知名品牌。
29. 配备独立小门
30. 具备三气培养功能
31. 工作体积：≥50L
32. 具备数字PID控制功能
33. 具备水套式加热功能
34. 配备内置空气过滤器（HEPA）
35. 配备双层培养箱放置架
36. **、配置要求**
37. 主机 1台