**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**关节镜系统**

1. **、用途**：用于骨科关节手术。
2. **、数量**：1套
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌。
5. 主机系统：
   1. 具备高清三晶片摄像系统。
   2. 具备遥控摄像头。
   3. 具备调焦耦合器。
   4. 具备氙灯或LED光源。
   5. 具备高清医用监视器。
   6. 具备图文工作站功能。
   7. 具备台车功能。
6. 具备30度关节镜。
7. 具备双阀、可旋转套管。
8. 具备电动动力刨削系统。
9. 具备膝关节手术器械一批。
10. 具备微骨折手术器械一批。
11. 具备前后交叉韧带重建系统手术器械一批。
12. 具备肩关节器械一批。
13. 具备汽化等离子手术器械一批。
14. 具备髋关节器械一批。
15. **、配置要求**
16. 主机 1台
17. 图文工作站 1套
18. 台车 1台
19. 手术器械（配消毒盒） 1批