**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **宫腔镜系统**
2. **、用途**：用于对子宫腔疾病的诊断和治疗。
3. **、数量**：1台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备模拟HDTV 信号、模拟SDTV 信号、数字信号等输出模式。
7. 具备色调及白平衡调节功能。
8. 具备降噪及测光功能。
9. 具备图像强调及自动增益控制功能。
10. 具备图像尺寸选择及冻结功能。
11. 具备特殊光观察模式。
12. 具备远程控制模式。
13. 具备数据存储系统。
14. 具备患者数据及图像信息显示功能。
15. 具备医用高清监视器。
16. 具备内镜专用台车。
17. **、配置要求**
18. 主机 1台
19. 医用高清监视器 1台
20. 医用台车 1台
21. 摄像头 1个