**附件**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **根管测量仪**
2. **、用途**：用于根管治疗。
3. **、数量**：6台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备充电电池功能。
7. 具备外部充电功能。
8. 具备设备演示功能。
9. 具备根尖定位功能。
10. **、配置要求（每台）**
11. 主机 1台
12. 充电器 1个
13. 唇夹 2个
14. 连接钩 2个
15. 连接叉 2个
16. **高速手机**
17. **、用途**： 用于牙科治疗。
18. **、数量**：50支
19. **、技术要求**
    1. 品牌：国内外知名品牌
    2. 转速:≥300000转/分钟
    3. 具备喷水喷雾降温功能
    4. 具备四孔固接功能
    5. 具备内置卫生机头系统功能
    6. 具备内置压力调节阀功能
    7. 具备按钮式换车针功能
    8. 具备耐高温消毒功能
20. **、配置要求**
21. 高速手机 50支
22. **热牙胶侧充仪**
23. **、用途**： 用于根管填充。
24. **、数量**：2台
25. **、技术要求**
    1. 品牌：国内外知名品牌
    2. 具备预弯设备。
    3. 具备加热手柄及保护套、隔热套、工作尖。
    4. 具备充填手柄及保护套、隔热套、工作尖。
26. **、配置要求**
27. 预弯设备 2支
28. 加热手柄 2支
29. 加热手柄保护套、隔热套、工作尖 各4支
30. 充填手柄 2支
31. 充填手柄保护套、隔热套、工作尖 各4支