**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **纤维鼻咽喉镜**
2. **、用途**：用于对[鼻腔](https://baike.baidu.com/item/%E9%BC%BB%E8%85%94/9945292)进行详细检查的光学设备。
3. **、数量**：10套
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌
6. 工作长度：450mm-550mm
7. 视野角度：75°-120°
8. 景深：2-60mm
9. 镜头上下弯130°以上。
10. 分辨率高清以上。
11. **、配置要求**
12. 插入管外径5mm，带钳道2.2mm 5条
13. 插入管外径5mm以下，不带钳道 5条