1. **静电空气消毒器**
2. **、用途**：用于病毒的院感防控。
3. **、数量**：4台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备有人状态下进行联系动态消毒功能
7. 具备多层过滤模式。
8. 具备低噪声设计功能。
9. 具备耗材更换提醒功能。
10. 洁净空气量：≥200m³/h。
11. 滤除最小颗粒：≤1μm。
12. **、配置要求**
13. 主机 4台
14. 如有补充请填写