**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **桌面混合气培养箱**
2. **、用途**：用于胚胎培养。
3. **、数量**：2台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备小型独立培养室
7. 具备三气培养功能。
8. 具备报警系统功能
9. **、配置要求**
10. 主机 2台
11. **数字病理切片扫描仪**
12. **、用途**：用于扫描传统病理HE切片。
13. **、数量**：1台
14. **、技术要求**
15. 品牌：国内外知名品牌。
16. 扫描方式：线性扫描技术等。
17. 具备高速扫描功能。
18. 加载数量：单次最大扫描切片数不少于5张。
19. 扫描倍率：可进行20倍和40倍高速扫描。
20. 具备病理扫描工作站。
21. 具备切片扫描软件。
22. 具备图像和数据管理软件。
23. 具备远程会诊平台。
24. **、配置要求**
25. 主机 1台
26. **玻片打号机**
27. **、用途**：用于载玻片编号。
28. **、数量**：1台
29. **、技术要求**
30. 品牌：国内外知名品牌。
31. 具备快速打印，打印行数不低于四行功能。
32. 打印下载容量：≥30片
33. 具备升级与LIS或HIS系统兼容功能。
34. 具备兼容条码扫描枪功能。
35. 具备与现有病理质控系统对接功能。
36. **手术器械**
37. **、用途**：用于外科手术。
38. **、数量**：1批
39. **、技术要求**
40. 品牌：国内外知名品牌。
41. 钝头直角分离钳：1把，90°成角，锯齿边缘，双动。
42. 抓取钳：1把，抓取钳工作杠和鄂部，5mm，370mm。
43. 精细无创抓钳：1把，单极金属内芯，310mm直型，锯齿边缘，中控，双动。
44. 肺叶钳：1把，直型，310mm，绝缘外管。
45. 肺叶钳：2把，单极手柄，不带棘轮。
46. 弯嘴无创抓钳：2把，通用固定钳，5mm，310mm。
47. 肠钳：1把，绝缘外管，5mm，370mm。
48. 马里兰分离钳：1把，分离钳，5mm，310mm。
49. 梅氏剪：1把，5mm，310mm。
50. 左弯持针器：1把，左弯型，5mm，31cm。
51. 哈巴狗夹施器：1把，单发型，钛夹钳/取夹钳，有角，可设置角度。
52. 哈巴狗夹施器：1把，钛夹钳/取夹钳，固定角度。
53. 直型肠夹：2把，无损伤哈巴狗肠夹，直型，静脉无损伤肠夹，70mm。
54. 直型静脉夹：2把，哈巴狗血管夹，直型，静脉无损伤血管阻断钳，25mm。
55. 弯型静脉夹：2把，哈巴狗血管夹，弯型，45mm，静脉无损伤血管阻断钳。
56. 弯型动脉夹：2把，哈巴狗血管夹，无损伤动脉夹，弯型，25mm。
57. 湾血管钳：1把，无损伤阻断钳，成角，单动，无损伤止血钳。
58. 血管钳：1把，无损伤阻断钳，弯型，双动。
59. 分离钳：2把，230mm。
60. 分离钳：2把，180mm。
61. 持针器：2把，光滑，直型，极精细型。
62. 无损伤镊：2把，齿型，1.5mm，直型，200mm。
63. 无损伤镊：2把，齿型，2mm，直型，240mm。
64. 组织剪：2把，钝/钝，弯型，180mm。
65. 无损伤镊：2把，直型，120mm。
66. 双动抓钳：1把，5mm，310mm。
67. 分离钳：1把，5mm，310mm。
68. 抓持钳：1把，直型，中空，双动，有孔肠钳。
69. 胆囊拔出器：1套，3刀片，55mm。
70. 钉钻把持器：1套，10mm，37cm。
71. 穿刺孔闭合器：1套，170mm，筋膜手术入口闭合器.
72. 肝脏托举器：1个，牵开器，自动固定，开槽，弯曲。
73. 五叶扇形牵开器：1个，牵开器，可拆卸，可扩张。
74. **、配置要求**
75. 见技术要求。