**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **胸腔镜手术器械**
2. **用途**：用于手术
3. **数量**：1批
4. **技术要求（数量各1）**

1、推结器：5\*330

2、吸引管：一折弯

3、吸引管：二折弯

4、双关节止血钳：弯15°

5、双关节止血钳：弯20°

6、双关节止血钳：弯25°

7、双关节直角止血钳：90°

8、双关节小弯止血钳

9、双关节大弯止血钳

10、双关节直齿组织钳

11、双关节卵圆钳：8mm有齿

12、双关节卵圆钳：10mm有齿

13、双关节卵圆钳：12mm有齿

14、双关节卵圆钳：8mm无齿

15、双关节卵圆钳：10mm无齿

16、双关节卵圆钳：12mm无齿

17、双关节镊子：3.5mm

18、双关节淋巴结钳：9mm

19、双关节淋巴结钳：11mm

20、双关节蛇头钳：6mm

21、双关节蛇头钳：8mm

22、双关节蛇头钳：10mm

23、双关节持针钳：弯头

24、双关节持针钳：直头

25、双关节剪刀：弯头

26、双关节剪刀：直头

27、双关节横齿组织钳

28、吸引管直头