**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **水浴式熔浆机**
2. **用途**：用于冰冻血浆、冷沉淀的解冻融化。
3. **数量**：1套
4. **技术要求**
5. 电同时能防止冰冻血液制品30袋以上
6. 存水量大于110kg
7. 循环功能大于40kg/min
8. 摇摆频率：60周/min
9. 要求水温恒定、具有水循环、摆动功能
10. 具有动补水、排水功能
11. **配置要求**
12. 主机 1套