项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。

**2：技术参数及配置**

1. **彩色多普勒超声诊断系统**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：4套
4. **技术要求**
   1. 具备高分辨率彩色液晶显示器
   2. 具备高灵敏度防反光彩色触摸屏
   3. 具备谐波、彩色多普勒、频谱多普勒等成像模式
   4. 具备空间复合、斑点抑制、频率复合、组织特异性、宽带频移谐波、实时双幅对比等成像功能
   5. 具备全屏及局部放大功能
   6. 具备腹部/妇产测量软件包
   7. 具备内置超声工作站功能
   8. 具备测量/分析和报告功能
   9. 具备多角度穿刺引导功能
5. **参考配置要求**
   1. 主机4台
   2. 腔内探头4把
   3. 腹部探头 4把