项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。

**2：技术参数及配置**

1. **便携式彩色多普勒超声诊断系统**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：1套
4. **技术要求（参考）**
	1. 具备触摸屏操作功能
	2. 具备二维灰阶成像、谐波成像、彩色多普勒、能量多普勒、方向能量图、M模式、脉冲波多普勒、连续波多普勒等功能
	3. 具备实时血流三同步、自动频谱包络风险测量功能
	4. 具备空间复合成像技术、全域聚焦技术、自适应图像增强技术、频率复合技术、智能穿刺增强技术、智能神经标准面辅助教学、自动多普勒血管追踪技术、智能一键图像优化技术等功能
	5. 具备专科麻醉和疼痛应用软件包
	6. 具备B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式等测量和分析
	7. 具备图像存储（电影）回放重现及病案管理
	8. 具备支持血管网格定位功能
	9. 具备云端互联功能
	10. 具备支持凸阵、线阵、相控阵、腔内等探头
5. **参考配置要求（至少包含）**
	1. 主机 1台
	2. 凸阵探头 1个
	3. 线阵探头 1个
	4. 高频探头 1个